Tidak

Tidak

Tidak

YA

YA

YA

Start

inisialisasi

Baca Sensor

Kirim Data

Data Diterima

Menunggu laporan

Menunggu perintah kirim data

*Xbee recieve packet*

Perintah kirim data dari *gateway*

Baca paket data